**Návod na použitie**

**Prenosný detektor pravosti bankoviek**

Gratulujeme Vám k nákupu mobilného kontrolného zariadenia na kontrolu Euro-bankoviek a ostatných penažných mien (podla modelu).

Aby Vám výrobok poskytoval kvalitné služby po dlhú dobu, precítajte si prosím starostlivo návod na použitie.

**Legenda**

1. Ukazovatel smeru šipky výstupu bankovky dozadu
2. Ukazovatel smeru šipky výstupu bankovky dopredu
3. Ukazovatel poctu skontrolovaných bankoviek (pocet kusov)
4. Ukazovatel celkového súctu kontrolovaných bankoviek
5. Ukazovatel meny pre Euro
6. Ukazovatel meny pre švajciarsky frank, alebo pre inú menu (podla modelu)
7. Tlacítko pre nastavenie meny
8. Tlacítko zapnút / vypnút
9. Tlacítko k urceniu  smeru výstupu bankovky

**Návod na použitie:**

1. Postavte zariadenie na vodorovnú plochu a skontrolujte, ci zariadenie nevykazuje žiadne poruchy.
2. Toto zariadenie je vybavené sietovou zástrckou a lítiovými iontovými batériami, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. V sietovej prevádzke sa batérie automaticky dobíjajú. Doba Standby ciní až 30 hodín. Pri prvnom uvedení zariadenia do prevádzky dodržte prosím dobu nabíjania batérií, ktorá je minimálne 15 hodín !

**Poznámka:** V prípade, že zariadenie v batériovej prevádzke dlhšiu dobu nepoužívate, prepne se zariadenie automaticky do modu Standby a diody LED budú blikat.

Pri opakovanom vložení bankovky je zariadenie ihned pripravené k prevádzke!

1. Teraz zariadenie zapnite pomocou funkcného tlacítka ON/OFF (tlacte  po dobu 2 sekúnd). Vaše zariadenie sa teraz nachádza v základnej funkcii. Na displeji svieti ukazovatel Euro a šipka príslušneho smeru pre výstup bankoviek.

1. Zmena smeru výstupu bankoviek:

-          Jeden krát stlacte tlacítko DIR / CLEAR

-          Na displeji se rozsvieti kontrolné svetlo pre príslušný smer výstupu bankoviek.

1. Zmena kontrolného modu na inú menu (podla menového softwaru)

-          Jeden krát  stlacte tlacítko CURRENCY

-          Na displeji sa zobrazí kontrolné svetielko pre príslušnú  menu.

1. Ku kontrole bankovky prosím vložte bankovku z prednej strany do zariadenia, urcené smerovanie bankovky pritom nie je nutné !  Zariadenie  bankovku automaticky vtiahne a skontroluje. (Doba kontroly do 0,2 sekundy). Výstup bankovky probieha podla volby  nastavenia.

Pokial je bankovka „podozrivá“, zaznie signál (3x pípnutíe) a na displeji sa objavia nasledujúce informácie:

-          **E1**                  dlžka bankovky nie je  správná, resp. nemohla byt zistená

-        **E2 – E3**         umiestnenie alebo existencia magnetickej castice nemohla byt

zistená, alebo chýba

-          **E4 – E5**         infracervené znaky bankovky neboli zistené.

1. Zobrazenie  na displeji nastavte opät na nulu

-          Na 2 sekundy prosím stlacte tlacítko DIR/CLEAR

-          Zaznie signál

**Výstup bankovky sa uskutocní na základe volby nastavenia  z prednej alebo zadnej strany.**

**UPOZORNENIE !**

- Dbajte prosím na to, aby nebolo zariadenie vystavené priamemu slnecnému žiareniu, silným zdrojom svetla, alebo eletromagnetickým vplyvom. Používanie mobilných telefónov v blízkosti zariadenia by mohlo spôsobit  chyby pri  kontrole bankoviek.

 - Napájanie  sa malo pohybovat okolo 220V + 10%, inak by mohla byt ohrozená správná funkcia zariadenia.

 - Aby boli výsledky zariadenia spolahlivé, používajte prosím zariadenie podla návodu na použitie.

 - Zariadenie nerozoberajte a neopravujte. V tomto prípade nepreberáme žiadnu záruku.

 - Znecistené  bankovky sa môžu ukázat ako falošné, pretože bezpecnostné znaky bankoviek by mohli byt necitatelné alebo poškodené.

**Údržba zariadenia !**

- V pravidelných intervaloch a najmä pri hláseniach o chybách zariadenia senzory vycistite pomocou vatových tyciniek namocených do alkoholu.